1. Overfør **wiringPi-d795066.tar.gz** til den ønskede Linux platform (Virtuel maskine eller PI)
2. Udpak filen og gå ind i den nye mappe **wiringPi-d795066** via en terminal
3. Kør ./build fra mappen i terminalen og vent på at den bliver færdig med installation
4. Opdater Makefile med linjerne (se evt Makefilen i denne mappe):

INCLUDE = -I/usr/local/include

LDFLAGS = -L/usr/local/lib

CXXFLAGS = $(INCLUDE) -lwiringPi -pthread -Wall

LDLIBS = -lwiringPi -lwiringPiDev -lpthread -lm